I. LABORATÓRIO : Laboratório de Usinagem da madeira e dos seus derivados - LUM

II. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO : Tecnologia e Utilização de produtos florestais

III. PROFESSOR(ES) RESPONSÁVEL(EIS) : Arnaud Bonduelle

IV. PEQUENO HISTÓRICO

O Curso de Engenharia Industrial Madeireira teve o embrião de seu projeto no antigo Departamento de Engenharia e Tecnologia Rural (DETR). Em reunião de 14 de outubro de 1994, o DETR aprovou parecer para iniciar o processo do referido curso, culminou com a criação do Primeiro Curso de Engenharia Industrial Madeireira do Brasil em 14 de maio de 1998 por ato do Conselho Universitário para início no ano 1999 junto à nova construção do prédio do Centro de Ciências Florestais e da Madeira em 1999.

Com a criação deste novo Curso, o Laboratório de Usinagem da Madeira e dos seus derivados deverá passar por uma remodelagem e atualização para alcançar a necessidade atual da Indústria de Transformação da Madeira e dos seus derivados.

V. OBJETIVOS DO LABORATÓRIO

O laboratório deverá permitir a simulação de usinagens industriais e otimizar os parâmetros a fim de trazer melhorias para o setor Industrial Madeireiro e Moveleiro. Qualquer espécie de madeira maciça (Eucalipto, Teca,...) ou qualquer derivado da madeira tais como OSB, e LVL poderão ser estudados. Dentre os muitos parâmetros que poderão ser determinados, pode-se citar os principais : Estado de superfície das peças usinadas, Desgaste de gume de ferramentas e Esforços de corte gerados.

VI. LINHA(S) DE PESQUISA VINCULADA(S) AO LABORATÓRIO

Processos de transformação e controle industrial da madeira e de produtos da madeira
Está relacionada às seguintes linhas de pesquisa do CNPq :

5.02.04.05.0 Processamento Mecânico da Madeira
3.06.03.20.0 Tratamento e Aproveitamento de Rejeitos

3.08.01.01.0 Planejamento de Instalações Industriais
3.08.01.03.6 Higiene e Segurança do Trabalho

Gestão da qualidade e otimização de processos de industrias da madeira
Está relacionada às seguintes linhas de pesquisa do CNPq :
3.05.05.05.4 Processos de Fabricação, Seleção Econômica
3.08.01.00.1 Gerência de Produção
3.08.01.02.8 Planejamento, Projeto e Controle de Sistema de Produção

VIII. ÁREA E EQUIPAMENTOS 

Área : o laboratório está instalado em uma área de 215 m2.
Estrutura física : construída.
Recursos Humanos : Um Técnico em permanência.
Equipamentos : 0 % existente para pesquisa e 70 % para realização de corpos de prova.
Equipamentos existentes :

Plaina Desempenadeira,
Plaina Desengrossadeira,
Serra Fita,

Serra Circular,
Lixadeira de banda estreita,
Exaustor e Separador de aparas

Furadeira horizontal,
Furadeira de coluna.

IX. DIFICULDADES EMERGENCIAIS PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO

	O laboratório não está ainda equipado para pesquisa sobre usinagem da madeira por falta de máquinas adaptadas e de material mínimo de medição. A solicitação desses equipamentos foi feita através dos seguintes projetos :
-	Thales nº de registro 20 000 80 33.
-	SESU sem número.
-	FDA : 2 processos 206/01 do 20/12/2001 e o segundo sem número.
-	UFPR processo 4892/01 – 96 do 20/02/2001.

X. FOTOS (DESCRIÇÃO DAS FOTOS)

	Foto 1 : Vista externa do Laboratório com o sistema de aspiração e separação das aparas.
	Foto 2 : Vista da fabricação de corpo de prova na serra circular.
	Foto 3 : Vista da realização de um furo na furadeira horizontal.